广西生殖医院一键报警设备采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **品牌** | **型号** | **技术规格** | **单位** | **数量** |
| 可视紧急报警盒（含授权） | 海康威视 | DS-PEA103-C2 | 【技术参数】1. 操作系统：嵌入式操作系统2. 屏幕尺寸：无屏3. 屏幕分辨率：无4. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米5. 操作方式：2个实体按键6. 通信方式：有线网络7. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、ONVIF8. 硬件接口：RJ45\*1，电源接口\*1，RS485\*1，IO输入\*2，IO输出\*2，防拆报警\*1，3.5mm音频输入接口\*1，3.5mm音频输出接口\*1，TF/micro SD卡接口\*1（最大支持256G）9. 安装方式：壁挂安装10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）11. 设备功耗：≤8W12. 工作温度：-25℃-＋55℃13. 工作湿度：10%-90%14. 防护等级：IP5415. 产品尺寸：179mmX114mmX43.5mm【功能特性】：1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；2. 支持监听功能、广播功能；3. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制4. 支持防拆报警/喧哗报警等功能5. 支持紧急报警/业务咨询双按键（双按键版本） | 台 | 11 |