|  |
| --- |
| **一、中央空调主机配件报价** |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  | 压缩机 | C-SDP067H02A | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 定频压缩机 | C-SDP225H388 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 轴流风扇 | 602×178mm | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电机 | YDK750-8BLm | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电机 | DMSBA8PEU，750W | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电容板 | EK4T10-2 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 电容板 | HMC4W-2A | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 电抗器 | EK4T10-3 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 电抗器 | 3mH/30A | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 滤波板 | EK4T10-4 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 滤波板 | HMF4W-3A | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 风机驱动器 | HMA1W-2C00 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 风机驱动器 | HMA1W-2A01 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 压缩机驱动器 | HMD3W-3SA05 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 室外机主板 | EK230\_V3.0（单独模块） | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 室内机主板 | 现场型号 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 压力传感器 | 35CP02 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 温度传感器 | TEMP 700mm  | 条 | 1 |  |  | 原厂配件 |
|  | 温度传感器 |  | 条 | 1 |  |  | 副厂配件 |
|  | 内机排水泵 |  PSB1.2 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 浮子开关 | EL1235 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 多联机线控器 | EK341 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 氮气 | / | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 干燥过滤器 | φ12-φ28 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 变压器 | 220V/50HZ | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 原装压缩机油 | 68#/5L | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 压缩机泄压阀线圈 | EKAC | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 相序保护器 | BKC-05C | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 内机电子膨胀阀 | 现场各型号 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 保温棉 | 2cm厚 | 立方 | 1 |  |  |  |
|  | 保温棉胶水 | 10L/桶 | 桶 | 1 |  |  |  |
|  | 氧气 |  | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 乙炔气体 |  | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 焊条 |  | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 冷媒回收 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 轴承 | 6309 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 压缩机启动模块板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 压缩机加热带 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 压缩机接线端子 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 高压开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 低压开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 外机电子膨胀阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 油分离器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 气液分离器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 旁通电磁阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 毛细管 |  | 件 | 1 |  |  |  |
|  | 四通阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 截止阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 顶针阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 单向阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 导热膏 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 银焊条 |  | 条 | 1 |  |  |  |
|  | 包扎带 |  | 卷 | 1 |  |  |  |
|  | 铝箔纸 |  | 卷 | 1 |  |  |  |
|  | 自动喷漆 |  | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 交流接触器 | LC1E18...N | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 热继电器 | LRE21 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 铜直接 | Ø19 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 铜直接 | Ø28 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 铜管 | Ø19 | 米 | 1 |  |  |  |
|  | 铜管 | Ø28 | 米 | 1 |  |  |  |
|  | 保温棉套管 | Ø19 | 米 | 1 |  |  |  |
|  | 保温棉套管 | Ø28 | 米 | 1 |  |  |  |
|  | 室内机拆除 | 通用型 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 室内机安装 | 通用型 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 酚醛复合风管 | 通用型 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  | 铁皮风管 | 通用型 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  | 多联室内机清洗 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 检修口 | 350\*350mm（含风口） | 个 | 1 |  |  |  |
| **（一）小计** |  |  |
| **二、分体空调常用配件** |
| 1 | 压缩机 | 1P | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 压缩机 | 1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 压缩机 | 2P | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 压缩机 | 3P | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 压缩机 | 5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 空调室内接收板 | 1-2P | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 空调室内接收板 | 3P-5P | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 空调内机电机 | 1P-1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 空调内机电机 | 2P | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 空调内机电机 | 3P | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 空调内机电机 | 5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 空调外机电机 | 1P-1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 空调外机电机 | 2P | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 空调外机电机 | 3P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 空调外机电机 | 5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 内机电路板 | 1P-1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 内机电路板 | 2P | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 内机电路板 | 3P | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 内机电路板 | 5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 外机变频电路板 | 1P-1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 外机变频电路板 | 2P | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 外机变频电路板 | 3P | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 外机变频电路板 | 5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 内机控制面板 | 2匹、3匹 | 块 | 1 |  |  |  |
| 25 | 内机控制面板 | 5匹 | 块 | 1 |  |  |  |
| 26 | 四通阀 | 1P-1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 四通阀 | 2P | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 四通阀 | 3P | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 四通阀 | 5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 四通阀电磁阀线圈 | AC 220V | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 管温、室温传感器 | 5K-25K | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 管温、室温传感器 | 50K | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 低压保护开关 | H0.2P2O断开 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 高压保护开关 | H20P2断开 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电容 | 2UF-15UF | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 电容 | 25-50UF | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 电容 | 70UF | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 紫铜管 | DN6 | 米 | 1 |  |  |  |
| 39 | 紫铜管 | DN10 | 米 | 1 |  |  |  |
| 40 | 紫铜管 | DN12 | 米 | 1 |  |  |  |
| 41 | 紫铜管 | DN16 | 米 | 1 |  |  |  |
| 42 | 紫铜管 | DN19 | 米 | 1 |  |  |  |
| 43 | 紫铜管 | DN25 | 米 | 1 |  |  |  |
| 44 | 紫铜管 | DN28 | 米 | 1 |  |  |  |
| 45 | 紫铜管 | DN32 | 米 | 1 |  |  |  |
| 46 | 电磁阀 | AC220V | 个 | 1 |  |  |  |
| 47 | 空调摆叶 | 1-5匹 | 个 | 1 |  |  |  |
| 48 | 步进电机 | 1-5匹 | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 内机滤网 | 1-5匹 | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 内机滤网 | 1-5匹 | 个 | 1 |  |  |  |
| 51 | 内机风轮 | 1P-1.5P | 个 | 1 |  |  |  |
| 52 | 内机风轮 | 2P | 个 | 1 |  |  |  |
| 53 | 内机风轮 | 3P | 个 | 1 |  |  |  |
| 54 | 内机风轮 | 5P | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | 外机低压阀 | 1-5P | 个 | 1 |  |  |  |
| 56 | 外机高压球阀 | 1-5P | 个 | 1 |  |  |  |
| 57 | 空调电子膨胀阀 | 通用型 | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 保温棉套管 | DN6-DN10 | 米 | 1 |  |  |  |
| 59 | 保温棉套管 | DN12-DN19 | 米 | 1 |  |  |  |
| 60 | 挡风板 | 长：60CM | 个 | 1 |  |  |  |
| 61 | 储液罐 | 1.5-3P | 个 | 1 |  |  |  |
| 62 | 储液罐 | 5P | 个 | 1 |  |  |  |
| 63 | 膨胀钉 | φ10 | 个 | 1 |  |  |  |
| 64 | 机脚螺栓 | M10 | 套 | 1 |  |  |  |
| 65 | 交流接触器 | 220V、50HZ | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | 交流接触器 | 380V、50HZ | 个 | 1 |  |  |  |
| 67 | 变压器 | 220V、50HZ | 个 | 1 |  |  |  |
| 68 | 遥控器 | 通用型 | 个 | 1 |  |  |  |
| 69 | 顶针阀（分体空调用） | 通用型 | 个 | 1 |  |  |  |
| 70 | 发泡剂 | 500L | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 71 | 空调不锈钢架 | 1P-2P | 个 | 1 |  |  |  |
| 72 | 空调不锈钢架 | 3P-5P | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 涤尘清洗剂 | 5L/瓶 | L | 1 |  |  |  |
| 74 | 拆、装分体空调 | 1P、1.5P | 套 | 1 |  |  |  |
| 75 | 拆、装分体空调 | 2P | 套 | 1 |  |  |  |
| 76 | 拆、装分体空调 | 3P | 套 | 1 |  |  |  |
| 77 | 拆、装分体空调 | 5P | 套 | 1 |  |  |  |
| 78 | 拆、装分体空调 | 10P | 套 | 1 |  |  |  |
| 79 | 拆、装分体空调 | 20P | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 制冷剂 | R32 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 81 | 制冷剂 | R22 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 82 | 分体空调墙洞 | φ25-φ50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 83 | 分体空调墙洞 | φ75-φ110 | 个 | 1 |  |  |  |
| （二）小计 |  |  |
| 合计（一）+（二） |  |  |